**Министерство транспорта Российской Федерации**

**Министерство внутренних дел Российской Федерации**

**Федеральная автомобильно-дорожная служба России**

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М. Латышев Заместитель директора ФедеральнойАвтомобильно-дорожной службы России\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Скворцов | «УТВЕРЖДАЮ»Министр транспортаРоссийской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Цах 27.05.96 |

**ИНСТРУКЦИЯ
по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации**

| Начальник ГУГАИ МВД России \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Федоров  | Первый зам. генерального директораФедерального дорожного департамента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. СкворцовЗарегистрировано8 августа 1996 г.регистрационный № 1146 |
| --- | --- |

**Москва1996 г.**

**Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации**

***1.Общие положения***

1.1. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (далее по тексту - Инструкция) разработана на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995г. № 962 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования» и регулирует порядок перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования, а также улицам городов и населенных пунктов (далее по тексту - по дорогам).

1.2. Для целей на стоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

**Тяжеловесный груз** -транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, приведенных в разделе [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i302823)Приложения [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i232187);

**крупногабаритный груз** - транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы одно из значений, установленных в разделе [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i302823) Приложения [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i232187);

**международная перевозка** - перевозка, маршрут которой пересекает Государственную границу Российской Федерации;

**межрегиональная перевозка** - перевозка, маршрут которой пересекает административные границы субъектов Российской Федерации;

**местная перевозка** - перевозка, маршрут которой проходит в пределах административных границ субъекта Российской Федерации;

**перевозчик груза** (грузоперевозчик) -юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза. Им могут быть организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и сертифицированный подвижной состав;

**организация, согласовавшая перевозку** - юридическое лицо, являющееся владельцем или балансодержателем искусственных сооружений или коммуникаций (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии метро, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии энергоснабжения и связи и т.п.) на маршруте перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза, а также Государственная автомобильная инспекция (далее по тексту - Госавтоинспекция, ГАИ);

**автомобиль прикрытия** - автомобиль, выделяемый перевозчиком груза или грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и тяжеловесного груза;

**патрульный автомобиль ГАИ -** автомобиль ГАИ, сопровождающий крупногабаритный и тяжеловесный груз с целью обеспечения безопасности движения на маршруте перевозки.

1.3. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы, пропуск которых разрешается по дорогам, исходя из несущей способности дорожных одежд и сооружений, в зависимости от массы и размеров подразделяются на две категории:

Категория 1 – транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) осевая масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ширине или длине превышают значения, установленные в разделе [I](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i284361) Приложения [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i232187) Инструкции, но не относится к категории 2;

Категория 2 – транспортное средство, весовые параметры которого с грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разделе [II](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i373200) Приложения [1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i232187) Инструкции.

1.4. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов может осуществляться только на основании специальных разрешений (далее по тексту - разрешений), выдаваемых в порядке, установленном в настоящей Инструкции, по форме, приведенной в Приложении [2](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i386921).

Не требуется получать разрешения для крупногабаритных и тяжеловесных автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам.

1.5. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с учетом требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров -Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, правил перевозки грузов и дополнительных требований, изложенных в настоящей Инструкции, а также требований, указанных в разрешении на перевозку груза.

1.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. № 962с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, в том числе иностранных, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы по сети автомобильных дорог Российской Федерации, взимается плата за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспортными средствами.

В указанную плату не включаются расходы, связанные с оказанием услуг перевозчику по обследованию и усилению сооружений, сопровождению транспортных средств, выдаче разрешений, пропусков и т.п.

1.7. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом, утвержденная приказом МВД СССР от 24 февраля 1977 г. № 53, с введением в действие настоящей Инструкции, на территории Российской Федерации не применяется.

***2.Порядок подачи заявлений на выдачу разрешений***

2.1.Заявления для получения разрешений на перевозку крупногабаритных или тяжеловесных грузов, в зависимости от вида предполагаемых перевозок(международные, межрегиональные или местные), категории крупногабаритных и тяжеловесных грузов и места нахождения транспортного средства перевозчика, подаются в соответствующие дорожные органы, с территории обслуживания которых начинается маршрут движения транспортного средства, перечень которых приведен в Приложении [3](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i434017) к настоящей Инструкции.

2.2.Заявления для получения разрешений на международные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются в Федеральную автомобильно-дорожную службу России или в орган, уполномоченный этой службой.

2.3.Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных перевозок по маршруту, проходящему целиком или частично по федеральным дорогам, для крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются ближайшему к пункту, с которого начинается маршрут перевозки, органу управления федеральной автомобильной дорогой.

2.4. Заявления для получения разрешений на осуществление межрегиональных и местных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий по маршруту, проходящему целиком по дорогам субъектов Российской Федерации, подаются территориальным органам управления автомобильными дорогами по месту нахождения транспортного средства перевозчика.

2.5. Заявление для получения разрешения на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза подается на имя органа, уполномоченного согласно настоящей Инструкции выдавать соответствующие разрешения.

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководителя или заместителя руководителя и печатью организации или подписью физического лица, осуществляющих перевозку.

2.6. Заявление на перевозку груза подается по форме, установленной в Приложении [4](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i482980) к настоящей Инструкции. Оно должно содержать все необходимые организациям, согласовывающим перевозку, сведения о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию.

В заявлении должен быть указан вид разрешения (разовое или на срок), которое желает получить заявитель.

2.7. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера перевозок владельцы или пользователи транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы могут получать разовые разрешения или разрешения на определенный(конкретный) срок.

Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по определенному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки.

Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки грузов категории 1 на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество данного вида перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не более чем на 3 месяца.

2.8. Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 представляется схема автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси.

Примеры изображения схемы автопоезда приведены в Приложении [5](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i545462) к настоящей Инструкции.

***3. Порядок рассмотрения заявлений и выдачи разрешений***

3.1. Органы, уполномоченные согласно настоящей Инструкции выдавать разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам, при получении заявления должны зарегистрировать его в специальном журнале, проверить правильность заполнения заявления, соответствие технических характеристик тягача и прицепа возможности осуществления данного вида перевозки и достаточность представленных данных для принятия решения о выдаче соответствующего разрешения.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информация представлена не в полном объеме, она должна быть дополнительно запрошена у заявителя.

3.2. Если при рассмотрении заявления на осуществление данного вида перевозки установлено, что орган, получивший это заявление, не уполномочен согласно настоящей Инструкции принимать решение о выдаче разрешения на осуществление требуемого заявителем вида перевозки, то он должен в 5-ти дневный срок переадресовать это заявление для рассмотрения уполномоченному на это органу с соответствующим уведомлением об этом заявителя.

3.3. При выборе маршрута перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза должна быть оценена грузоподъемность и габариты инженерных сооружений на предлагаемом маршруте, чтобы обеспечить безопасность перевозки и сохранность автомобильной дороги и инженерных сооружений, оценена необходимость принятия иных мер по обеспечению безопасности движения на маршруте перевозки.

В необходимых случаях, возможность перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по дорогам может определяться специальным проектом, предусматривающим проведение специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению мер безопасности перевозок.

3.4. Для оценки грузоподъемности, несущей способности инженерных и других сооружений по маршруту следования крупногабаритного или тяжеловесного груза используются методы, установленные действующими нормами, автоматизированная база данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалы дополнительных обследований сооружений.

3.5. В случае, если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, перевозка данного груза не представляется возможной или для осуществления такой перевозки требуется составление специального проекта или проведение обследования, орган, рассматривающий заявление, обязан уведомить об этом заявителя и предложить ему другой маршрут или разработку специального проекта.

3.6. В случае несогласия заявителя с решением органа, рассматривающего заявление об изменении маршрута движения или отказе в выдаче разрешения, эти решения могут быть обжалованы:

- в Федеральную автомобильно-дорожную службу России;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- в суд.

3.7. Согласование всех перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по всему маршруту движения с органами управления автомобильными дорогами, балансодержателями искусственных сооружений и коммуникаций, отделениями железных дорог (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии метро, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии электроснабжения и связи и т.п.), службами, уполномоченными органами субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления управлять улично-дорожной сетью городов и других населенных пунктов, осуществляет орган управления дорогами, выдающий разрешение. При выполнении международных перевозок, при согласии иностранных перевозчиков, работа по сбору, обработке заявок, получению согласований, разрешений и передача их перевозчику может осуществляться органом или организацией, уполномоченными Федеральной автомобильно-дорожной службой России.

Согласование маршрута перевозки грузов категории 1 должно производиться всрок до 7 дней, а категории 2 - до 20 дней.

3.8. После получения разрешения перевозчик согласовывает эту перевозку с Госавтоинспекцией МВД РФ,ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, на территории обслуживания которых начинается маршрут перевозки (Приложение [6](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i591402)).При согласовании определяются специальные требования к порядку перевозки груза, исходя из условий обеспечения безопасности дорожного движения, и выдается специальный пропуск (Приложение [7](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i644094)), предоставляющий право на движение транспортного средства.

Согласование производится в срок до 5 дней.

При международной перевозке пропуск выдается Главным управлением ГАИ МВД России.

Бланки пропусков изготавливаются типографским способом со специальной защитой от подделки. Выданные пропуска регистрируются в специальном журнале, содержащем следующие сведения: № п/п, № пропуска, дату выдачи, Ф.И.О., получившего пропуск ,роспись в получении.

Пропуск помещается в правом нижнем углу лобового стекла транспортного средства.

3.9. При прохождении маршрута перевозки груза через железнодорожные переезды, по железнодорожным мостам, путепроводам или по автодорожным путепроводам, находящимся на балансе железной дороги, согласование производится с начальником дистанции пути железной дороги, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 20 м или автопоезд имеет два и более прицепа;

транспортное средство относится к категории 2;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.

На электрифицированных участках согласование пропуска груза через железнодорожный переезд с превышением только габарита по высоте 4,5 м производится начальником дистанции электроснабжения.

3.10. Разрешения на осуществление международных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов выдаются Федеральной автомобильно-дорожной службой России.

3.11. Разрешения на осуществление межрегиональных и местных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов выдаются органами управления федеральными автомобильными дорогами или территориальными дорожными органами в соответствии с п.п. [2.3](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i74130). и [2.4](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i85652). настоящей Инструкции.

3.12. Разрешение на осуществление перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 на определенный срок дает право осуществлять многократные перевозки груза в течение указанного в разрешении срока по указанному в нем маршруту с учетом п. [2.7](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i93919). настоящей Инструкции.

Разовое разрешение дает право на выполнение одной перевозки по указанному в нем маршруту в течение указанного в разрешении срока.

3.13. Разрешение на осуществление международных и межрегиональных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 допускает одну перевозку только по указанному в разрешении маршруту.

3.14. Разрешение на местные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов дает право на осуществление этих перевозок по указанным в маршруте дорогам общего пользования в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, на территории которого получено это разрешение.

3.15. Разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 выдаются в течение 10 дней, а для грузов категории 2 - до 30 дней со дня регистрации заявления, при условии предъявления заявителем копии платежного поручения, подтверждающего оплату за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспортными средствами.

3.16. Бланки разрешений изготавливаются типографским способом со специальной защитой от подделки.

Все полученные заявления и выданные разрешения регистрируются в специальном журнале, содержащем сведения, указанные в Приложении [8](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i693663) к настоящей Инструкции.

3.17. Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов, направляемых по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, крупных аварий и т.п., рассматриваются в оперативном порядке.

***4. Организация движения транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы***

4.1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 по населенным пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов- в светлое время суток. В темное время суток, по дорогам вне населенных пунктов, а также при интенсивном движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии сопровождения груза.

4.2. При согласовании разрешения на перевозку груза Госавтоинспекция определяет необходимость и вид сопровождения. Сопровождение может осуществляться:

автомобилем прикрытия и(или) тягачом;

патрульным автомобилем ГАИ.

4.3. Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех случаях, когда:

ширина транспортного средства с грузом превышает 3,5 м;

длина автопоезда более 24 м;

в других случаях, когда в разрешении в графе «Особые условия движения» записано, что движение через какое-либо искусственное сооружение разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, требующие оперативного изменения организации движения на маршруте перевозки груза.

Автомобиль (автомобили)прикрытия, а также тягачи (в зависимости от перевозимого груза и дорожных условий) выделяются перевозчиком груза или грузоотправителем.

4.4. Участие в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ необходимо, если:

ширина транспортного средства превышает 4,0 м;

длина автопоезда превышает30,0 м;

транспортное средство придвижении вынуждено хотя бы частично занимать полосу встречного движения;

в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного изменения организации движения с целью обеспечения безопасности проезда;

груз относится к категории2.

В иных случаях необходимость сопровождения определяется Госавтоинспекцией исходя из дорожных условий, интенсивности движения и состава транспортного потока.

Сопровождение патрульным автомобилем ГАИ осуществляется на договорной основе.

4.5. В качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.

Автомобиль прикрытия должен двигаться впереди на расстоянии 10 - 20 м уступом с левой стороны по отношению к сопровождаемому транспортному средству, перевозящему крупногабаритный и тяжеловесный груз, т.е. таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровождаемого транспортного средства. При проезде по мостовым сооружениям движение автомобиля прикрытия (дистанция, положение на мосту и т.п.) осуществляется в соответствии с согласованной схемой.

4.6. Скорость движения вовремя перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов устанавливается Госавтоинспекцией, с учетом требований других организаций, согласовавших перевозку.

Скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а по мостовым сооружениям - 15 км/ч. При этом разрешенный режим движения может иметь переменный характер на различных участках маршрута.

4.7. Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза запрещается:

отклоняться от установленного маршрута;

превышать указанную в разрешении скорость движения;

осуществлять движение вовремя гололеда, а также при метеорологической видимости менее 100 м;

двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен условиями перевозки;

останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположенных за пределами дороги;

продолжать перевозку при возникновении технической неисправности транспортного средства угрожающей безопасности движения;

выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или с неправильно оформленным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей, указанных в нем должностных лиц;

вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза дополнительные записи.

4.8. Если во время движения возникнут обстоятельства, требующие изменения маршрута, перевозчик должен получить разрешение на движение по новому маршруту в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

***5. Дополнительные требования к техническому состоянию, оборудованию транспортных средств и обозначению груза***

5.1. Техническое состояние транспортных средств, с использованием которых осуществляются перевозки, должно отвечать требованиям Правил дорожного движения. Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23октября 1993 г. № 1090, Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 9 декабря 1970 г., инструкций заводов-изготовителей и настоящей Инструкции.

5.2. Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов запрещается использовать в качестве тягачей колесные трактора на федеральных дорогах, и гусеничные - на всех автомобильных дорогах с усовершенствованным покрытием.

5.3. Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспортным средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) с грузом превышает технические нормативы, установленные заводом-изготовителем.

5.4. Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза автомобиля-тягача и обеспечивать такое распределение тормозных усилий, между его звеньями, чтобы при торможении исключалась возможность «складывания» автопоезда.

5.5. Автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, должны быть оборудованы устройством, позволяющим в случае разрыва соединительных магистралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом.

5.6. Прицепы (полуприцепы)должны быть оборудованы стояночным тормозом, обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля груженого прицепа (полуприцепа) на уклоне не менее16 % рабочим тормозом, действующим на все колеса, и устройством, обеспечивающим автоматическую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомобилем-тягачом.

5.7. При перевозке тяжеловесных грузов необходимо иметь не менее двух противооткатных упоров для каждого звена автопоезда в цепях дополнительной фиксации колес в случае вынужденной остановки на уклоне.

5.8. Кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее чем двумя наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые должны обеспечивать водителю достаточный обзор как при прямолинейном, так и при криволинейном движении с учетом габаритов транспортного средства и перевозимого груза.

5.9. На транспортных средствах, перевозящих крупногабаритный и тяжеловесный груз, должны быть установлены опознавательные знаки «Автопоезд», «Крупногабаритный груз» и «Длинномерное транспортное средство» в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилами дорожного движения.

5.10. Транспортные средства, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы, должны быть оборудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками)оранжевого и желтого цвета.

5.11. При высоте транспортного средства более 4,0 м грузоперевозчик обязан проводить контрольный промер высоты под путепроводами и другими искусственными сооружениями и коммуникациями на маршруте перевозки.

***6.Контроль за соблюдением допустимых весовых параметров и габаритов транспортных средств***

6.1. Контроль за соблюдением допустимых весовых параметров и габаритов транспортных средств осуществляют органы управления дорогами, органы Российской транспортной инспекции и Государственной автомобильной инспекции.

6.2. Работники Государственной автомобильной инспекции обязаны контролировать у водителей транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, наличие оформленных в установленном порядке разрешений на перевозку и пропусков, лицензий на пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом (у иностранных водителей - разрешений) и соблюдение водителями правил перевозки грузов, включая выполнение изложенных в разрешениях требований перевозки грузов, соответствие указанному маршруту движения и сроки осуществления перевозок.

6.3. При выявлении нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов сотрудник ГАИ принимает меры в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В случае отсутствия у водителя разрешения на перевозку крупногабаритного или тяжеловесного груза, транспортное средство задерживается для оформления протокола, который подписывается должностными лицами, осуществляющими контроль за перевозкой и соблюдением весовых параметров и габаритов транспортных средств, а также водителем.

6.5. Должностные лица, осуществляющие в соответствии с настоящей Инструкцией весовой контроль или контроль за перевозкой по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, допустившие недобросовестные действия или бездействие при исполнении своих обязанностей, повлекшие за собой ущерб в результате повреждения дорог, дорожных сооружений, грузов, возникновение аварийных ситуаций, несут ответственность в установленном порядке.

***7. Обязанности и ответственность органов, осуществляющих выдачу и согласование разрешений***

7.1. Органы, осуществляющие выдачу разрешений на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов, обязаны:

 а) руководствоваться настоящей Инструкцией и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими безопасность и организацию перевозок автомобильным транспортом;

б) оформлять разрешения на перевозку грузов в установленные сроки;

в) соблюдать установленный Инструкцией порядок согласования маршрутов движения с заинтересованными организациями;

г) контролировать правильность оформления заявлений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов и определять стоимость компенсации ущерба в установленном порядке;

д) вести регистрацию выдаваемых разрешений и учет денежных средств, полученных за их выдачу;

е) информировать перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов о правилах и порядке перевозки таких грузов и порядке определения величины ущерба, наносимого автомобильным дорогам;

ж) требовать от заявителей предоставления информации, необходимой для выдачи разрешений на перевозку и пропусков.

7.2. Органы, осуществляющие выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и их должностные лица несут в установленном законом порядке ответственность за безопасность предложенного маршрута, правильность оформления разрешений, определение размеров платы за них, своевременное проведение необходимых мероприятий по подготовке и обустройству маршрутов для пропуска таких грузов.

7.3. Владельцы(балансодержатели) инженерных сооружений и коммуникаций, согласовавшие движение крупногабаритных и тяжеловесных грузов по данному маршруту, организации, проводившие обследования этих сооружений и подготовку заключений об их грузоподъемности, а также должностные лица перечисленных выше организаций несут ответственность в установленном законом порядке.

***8. Обязанности и ответственность перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов***

8.1. Перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны:

а) соблюдать требования, изложенные в настоящей Инструкции;

б) предоставлять по требованию инспектора ГАИ транспортные средства для проведения весового контроля;

в)предъявлять по требованию контролирующих органов, указанных в разделе [6](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i164542)настоящей Инструкции, разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, лицензии и иные документы, предусмотренные в п. [2.1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i55178), а участвующие в международном движении - в п. [2.2](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i68913) Правил дорожного движения;

г) строго руководствоваться дополнительными требованиями и маршрутом движения, указанными в разрешении;

д) не допускать повреждения дорожных и других инженерных сооружений по пути следования;

е) выполнять требования органов, осуществляющих контроль за перевозкой по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в пределах полномочий этих органов, установленных Инструкцией и действующим законодательством.

8.2. Водители и должностные лица, владельцы или пользователи транспортных средств несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, изложенных в настоящей Инструкции, и установленных заводами-изготовителями правил эксплуатации транспортных средств.

8.3. В случае задержания транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы с нарушением требований настоящей Инструкции, оплата за пребывание транспортного средства на платной автостоянке осуществляется перевозчиком.

8.4. В случае, если нарушение установленного порядка перевозки крупногабаритного или тяжеловесного груза привело к повреждению дорог, дорожных сооружений и коммуникаций по пути следования груза, владельцы или пользователи транспортных средств обязаны по требованию органов управления дорогами или владельцев (балансодержателей)сооружений и коммуникаций возместить им убытки в установленном законодательством порядке.

8.5. Водители, владельцы или пользователи транспортных средств могут обжаловать незаконные действия должностных лиц, осуществляющих контроль за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в установленном порядке.

**Приложение 1**

**Параметры автотранспортных средств категории 1 и 2**

***I. Параметры автотранспортного средства, при превышении которых оно относится к категории 1.***

**1. Классификация автотранспортных средств (АТС)**

АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:

Группа А- АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I – III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б- АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах.

**2. Осевые и полные массы АТС**

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в таблице [П.1.1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i331840).

Таблица П.1.1

| Расстояние между осями, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |
| --- | --- |
| АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 2,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 1,65 до 2,00 включительно | 9,0 | 5,7 |
| Свыше 1,35 до 1,65 включительно | 8,0\* | 5,5 |
| Свыше 1,00 до 1,35 включительно | 7,0 | 5,0 |
| До 1,00 | 6,0 | 4,5 |
|   | \* - для контейнеровозов - 9,0 |

Примечания:

1. Допускается увеличение осевой массы:

- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35до 1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 т и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице [П.1.2](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i348570).

Таблица П.1.2

| Расстояние между крайними осями тележек, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |
| --- | --- |
| АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 5,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 3,20 до 5,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 2,60 до 3,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 2,00 до 2,60 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 2,00 | 5,5 | 4,0 |

Примечания:

1. Данные, приведенные в табл. [П.1.2.](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i348570),распространяются на трехосные тележки, у которых межные оси находятся на расстоянии не менее, чем 0,4 м расстояния между крайними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах [П.1.1](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i331840) и [П.1.2](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i348570)для дорог I - III категорий, относится к магистральным дорогами улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС недолжна превышать значений, приведенных в таблице [П.1.3](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i331840).

Таблица П.1.3.

| Виды АТС | Полная масса, т | Расстояние между крайними осями АТС группы А не менее, м |
| --- | --- | --- |
| группа А | группа Б |
| Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы |
| Двухосные | 18 | 12 | 3,0 |
| Трехосные | 25 | 16,5 | 4,5 |
| Четырехосные | 30 | 22 | 7,5 |
| Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) |
| Трехосные | 28 | 18 | 8,0 |
| Четырехосные | 36 | 23 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Прицепные автопоезда |
| Трехосные | 28 | 18 | 10,0 |
| Четырехосные | 36 | 24 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Сочлененные автобусы и троллейбусы |
| Двухзвенные | 28 | - | 10,0 |

Примечания:

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35 %, а для передней оси не более 40 %.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице [П.1.4](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i331840).

Таблица П.1.4

| Расстояние между крайними осями, м | Полная масса, т |
| --- | --- |
| Более 7,5 | 30 |
| Более 10,0 | 34 |
| Более 11,2 | 36 |
| Более 12,2 | 38 |

Примечания:

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35 %, а для передней оси не более 40 %.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

**3. Габариты АТС**

3.1. Габарит АТС по длине недолжен превышать:

- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;

- автопоездов в составе «автомобиль-прицеп» и «автомобиль-полуприцеп» - 20,0 м;

- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.

3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.

За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа, независимо от ширины и общей длины автопоезда.

***II. Параметры автотранспортного средства, при которых оно относится к категории 2***

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось, указанными в таблице [П.1.5](http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43755/index.php#i331840), они относятся к категории 2.

Таблица П.1.5

| Проектная нормативная нагрузка на мостовое сооружение | Параметры АТС |
| --- | --- |
| Общая масса, т | Нагрузка на ось, т | База, м |
| АК-11, Н-30, НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| Н-18 и НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| АК-8, Н-13, НГ-60 | более 60 | более 16,0 | менее 5,0 |
| Н-10 и НГ-60 | более 60 | более 9,5х | менее 5,0 |
|   |   | более 12,0х |   |
| Н-8 и НГ-30 | более 30 | более 7,6х | менее 4,0 |
| х Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по деревянным мостам. |

**Приложение 2**

**РАЗРЕШЕНИЕ №****на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесногогруза по дорогам общего пользования Российской Федерации**

|  |
| --- |
| Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид разрешения (разовая, на срок) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Разрешено выполнить \_\_\_ поездок в период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по маршруту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Категория груза \_\_\_\_\_\_\_Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование, адрес и телефон перевозчика груза:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование, адрес и телефон получателя груза:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Характеристика груза (наименование, габариты, масса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Параметры транспортного средства:полная масса с грузом \_\_\_\_\_\_\_ т, в т.ч.: масса тягача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ т,масса прицепа (полуприцепа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ трасстояние между осями 1 \_\_ 2 \_\_ 3 \_\_ 4 \_\_ 5 \_\_ 6 \_\_ 7 \_\_ 8 \_\_ 9 и т.д., мнагрузка на оси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_, тгабариты: длина \_\_\_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_\_ м, высота \_\_\_\_\_\_ мВид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Особые условия движения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Разрешение выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(**Наименование организации)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, И.О.)                                                                                                                (Подпись)*«*\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 199 \_ г. М.П.Организации, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный согласователем режим движения):1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации и настоящего разрешения ознакомились:водитель(и) основного тягача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, инициалы, подпись)лицо, сопровождающее груз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, инициалы, подпись)Б. Транспортное средство осмотрено представителем перевозчика груза, который удостоверяет, что оно соответствует требованиям Правил дорожного движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фамилия, И.О.)                                                                                                                (Подпись)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_199 \_ г. М.П.Без пропуска, выданного Госавтоинспекцией, и заполнения пунктов А и Б разрешение не действительно!(Допускается дублирование текста разрешения на иностранном языке. Бланк разрешения должен иметь защиту от его подделок) |

**Приложение 3**

**Перечень органов, осуществляющих выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов**

**Федеральная автомобильно-дорожная служба России**

(Выдает разрешения на международные перевозки грузов)

Почтовый адрес: 129085 г.Москва, ул. Бочкова, 4

Телефоны: 287 9181

Факс: 286 2998

**Федеральные дирекции автомобильных дорог**

(Выдают разрешения на межрегиональные и местные перевозки грузов по федеральной сети дорог)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Москва-Воронеж | 394018 | Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 65, тел.: 771545 |
| 2. | Волжская | 428032 | Чебоксары, ул. Ярославская, 32, тел.: 222151 |
| 3. | Москва-Самара | 440603 | Пенза, ул. Горького, 20, тел.: 550708 |
| 4. | Северо-Западная | 160001 | Вологда, пр-т Победы, 33, тел.: 24296 |
| 5. | Северо-Кавказская | 357500 | Пятигорск, пр-т Кирова, 47а, тел.: 52539 |
| 6. | Москва-С.-Петербург | 170002 | Тверь, пр-т Чайковского, 62а, тел.: 65851 |
| 7. | Москва-Харьков | 302001 | Орел, ул. Комсомольская, 15, тел.: 777262 |
| 8. | Воронеж -Ростов-на-Дону | 346300 | Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 48, тел.: 53803 |
| 9. | Москва-Бобруйск | 216500 | Рославль, Смоленской обл., ул. Пролетарская, 93, тел.: 40502 |
| 10. | Москва-Волгоград | 392000 | Тамбов, ул. Бориса Федорова, 9, тел.: 227213 |
| 11. | Прибайкальская | 664026 | Иркутск, ул. Бабушкина, 14, тел.: 277746 |
| 12. | Амуро-Якутская | 678901 | Респ. Саха - Якутия, г. Алдан, пер. Дорожный, 15, тел.: 22261 |
| 13. | Самара-Уфа-Челябинск | 450097 | Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, 34, тел.: 281216 |
| 14. | Азово-Черноморская | 350063 | Краснодар, ул. Комсомольская, 37, тел.: 525158 |
| 15. | Московская | 125040 | Москва, Ленинградский пр-т, 23, тел.: 2510122 |
| 16. | Тюмень-Ханты-Мансийск | 626100 | Тобольск, ул. Октябрьская, 44-б, тел. 53322 |

**Региональные дирекции**

(Выдают разрешения на межрегиональные и местные перевозки грузов по федеральной сети дорог)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Дирекция строящихся (реконструируемых) автомобильных дорог в г. Воронеже | 394068 | Воронеж, Московский пр-т, 4, тел.: 777731 |
| 18. | Дирекция строящихся автомобильных дорог | 680035 | Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, тел.: 358676 |
| 19. | Региональная дирекция № 6 «Дороги Черноземья» | 389014 | Воронеж, ул. Энгельса, 65, тел.: 551636 |
| 20. | Региональная дирекция № 7 «Дороги Центральной России» | 129090 | Москва, ул. Гиляровского, 18, тел.: 2810711 |
| 21. | Региональная дирекция № 9 «Дороги Северо-Запада России» | 197348 | С.-Петербург, ул. Аэродромная, 8, тел.: 1169311 |

**Территориальные органы управления дорожным хозяйством**

(Выдают разрешения на межрегиональныеи местные перевозки по обслуживаемой сети дорог)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | АДЫГЕЯАВТОДОР | 352700 | Майкоп, ул. Советская, 187, тел.: 21363 |
| 23. | АЛТАЙАВТОДОР | 656099 | Барнаул, ул. Папанинцев, 105, тел.: 251112 |
| 24. | АМУРУПРАДОР | 675000 | Благовещенск, ул. Зейская, 206, тел.: 447759 |
| 25. | АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР | 163045 | Архангельск, ул. Комсомольская, 38а, тел.: 434532 |
| 26. | АСТРАХАНЬАВТОДОР | 414000 | Астрахань, наб. 1 Мая, 96, тел.: 243536 |
| 27. | БАШКИРАВТОДОР | 450014 | Уфа, ул. Кирова, 128а, тел.: 288776 |
| 28. | Белгородское областное управление автодорог общего пользования | 308004 | Белгород, ул. Коммунистическая, 19, тел.: 76374 |
| 29. | БИРОБИДЖАНАВТОДОР | ЕАО | г. Биробиджан, ул. Советская, 92, тел.: 66903 |
| 30. | БРЯНСКАВТОДОР | 241000 | Брянск, ГСП ул. Дуки, 80, тел.: 447020 |
| 31. | БУРЯТАВТОДОР | 670000 | Улан-Уде, ул. Советская, 18, тел.: 22375 |
| 32. | ВЛАДИМИРАВТОДОР | 600023 | Владимир, Судогородское ш., 5, тел.: 27902 |
| 33. | Вологодский территориальный дорожный комитет | 160007 | Вологда, ул. Комсомольская, 55, тел.: 48427 |
| 34. | ВОЛГОГРАДАВТОДОР | 400066 | Волгоград, ул. Гагарина, 2, тел.: 345749 |
| 35. | Управление автомобильных дорог Воронежской области ВОРОНЕЖУПРДОР | 394068 | Воронеж, Московский пр-т, 4, тел.: 521419 |
| 36. | УПРАВЛЕНИЕ ГОРНО-АЛТАЙАВТОДОР | 659700 | Республика Алтай, Горно-Алтайск, пер. Вийский, 34, тел.: 7624 |
| 37. | ДАГЕСТАНАВТОДОР | 367020 | Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Чернышевского, 12, тел.: 675810 |
| 38. | ИВАВТОДОР | 153013 | Иваново, ул. Куконковых, 139, тел.: 261772 |
| 39. | ИНГУШАВТОДОР | 366720 | Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Калинина, 10, тел.: 23173 |
| 40. | Иркутское областное управление автомобильными дорогами ОБЛДОРУПРАВЛЕНИЕ | 664007 | Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, тел.: 278664 |
| 41. | КАББАЛКАВТОДОР | 360016 | Нальчик, ул. Кирова, 224, тел.: 53159 |
| 42. | Калининградское государственное управление транспортного комплекса при администрации области | 236000 | Калининград, ул. Вали Котика, 6а, тел.: 215950 |
| 43. | КАЛМАВТОДОР | 358009 | Элиста, 3-й Микрорайон, 5, тел.: 54906 |
| 44. | Калужское областное управление автомобильных дорог | 248600 | Калуга, ул. Чебышева, 3а, тел.: 73909 |
| 45. | ПРСП КАМЧАТАВТОДОР | 683032 | Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 14а, тел.: 27274 |
| 46. | КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСАВТОДОР | 357100 | Черкесск, ул. Партизанская, 2, тел.: 40900 |
| 47. | Дорожный комитет Республики Карелия | 185000 | Петрозаводск, ул. Антикайнена, 38, тел.: 75157 |
| 48. | Кемеровская дирекция областного фонда ДОДФ | 650610 | Кемерово, ул. Кузбасская, 20, тел.: 368238 |
| 49. | Кировское государственно-областное управление автомобильных дорог | 610036 | Киров, Мелькомбинатовский пр., 6, тел.: 644912 |
| 50. | Коми республиканский дорожный департамент | 167610 | Сыктывкар, ул. Морозова, 115а, тел.: 450590 |
| 51. | Корякский территориальный дорожный фонд | 664620 | Камчатская обл., Тагильский р-н, п. Палана, ул. Чубарова, 3, к. 20, тел.: 31810 |
| 52. | КРАСНОДАРАВТОДОР | 350053 | Краснодар, ул. Советская, 57, тел.: 524555 |
| 53. | Красноярский краевой государственный дорожный фонд | 660075 | Красноярск, ул. Маерчака, 4, тел.: 212474 |
| 54 | Дорожный комитет администрации Коми-Пермяцкого автономного округа | 617240 | Пермская обл., Кудымкар, ул. Максима Горького, 57, тел.: 20925 |
| 55. | КОСТРОМААВТОДОР | 156012 | Кострома, ул. Костромская, 61, тел.: 553943 |
| 56. | Курское областное управление автомобильных дорог | 305004 | Курск, ул. Радищева, 62, тел.: 27194 |
| 57. | КУРГАНАВТОДОР | 640000 | Курган, ул. Володарского, 103, тел.: 21071 |
| 58. | Ленинградский областной дорожный комитет | 198103 | С.-Петербург, Рижский пр-т, 16, тел.: 2511611 |
| 59. | Управление автомобильных дорог администрации Липецкой области | 398001 | Липецк, ул. Неделина, 2а, тел.: 770743 |
| 60. | МАГАДАНАВТОДОРТРАНС | 685000 | Магадан, ул. Якутская, 48а, тел.: 50273 |
| 61. | МАРИЙСКАВТОДОР | 424036 | Республика Марий-Эл, ул*.* Пролетарская, 26, тел.: 51336 |
| 62. | Управление инвестиций Минстроя Республики Мордовия | 430000 | Саранск, ул. Коммунистическая, 33, тел.: 43737 |
| 63. | Управление автомобильных дорог Московской области МОСАВТОДОР | 109240 | Москва, 1-й Котельнический пер., 3, тел.: 9150788 |
| 64. | Автодорожный строительный трест № 3 | 143400 | Московская обл., г. Красногорск-5, д. Гольево, ул. Центральная, 1, тел.: 5612992 |
| 65. | ПРСП МУРМАНСКАВТОДОР | 183032 | Мурманск, ул. Гвардейская, 21, тел.: 562633 |
| 66. | Комитет по управлению дорожным хозяйством Ненецкого Автономного Округа | 164700 | Архангельская обл., г. Нарьян-Map, ул. Юбилейная, 97, тел.: 71244 |
| 67. | Дирекция Нижегородского областного фонда ДОДФ | 603600 | Н. Новгород, ГСП-334, ул. Горького, 115, тел.: 359637 |
| 68. | НОВГОРОДАВТОДОР | 173003 | Новгород, ул. Германа, 31, тел.: 71026 |
| 69. | Новосибирское территориальное управление автомобильных дорог | 630008 | Новосибирск, ул. Добролюбова, 111, тел.: 666111 |
| 70. | Акционерное общество открытого типа по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений АООТ НОВОСИБИРСКАВТОДОР | 630008 | Новосибирск, ул. Добролюбова, 111, тел.: 663982 |
| 71. | ГП ОМСКАВТОДОР | 644033 | Омск-33, ул. Красный путь, 109, тел.: 232860 |
| 72. | ОРЕНБУРГАВТОДОР | 460880 | Оренбург, ул. Пролетарская, 58, тел.: 475830 |
| 73. | ОРЕЛАВТОДОР | 302026 | Орел, ул. Мопра, 42, тел.: 71424 |
| 74. | Пензенский областной дорожный департамент | 440600 | Пенза, ул. Славы, 6, тел.: 551337 |
| 75. | Дорожный комитет при администрации Пермской области | 614068 | Пермь, ул. Луначарского, 100, тел.: 649532 |
| 76. | Комитет дорожного хозяйства администрации Приморского края | 690033 | Владивосток, ул. Бородинская, 12, тел.: 464200 |
| 77. | Псковский территориальный дорожный комитет ТДК | 180000 | Псков, ул. К. Маркса, 5, тел.: 24815 |
| 78. | РОСТОВУПРДОР | 344019 | Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114, тел.: 347540 |
| 79. | Рязанское областное управление дорожного хозяйства при администрации области | 390046 | Рязань, ул. Есенина, 116/1, тел.: 779041 |
| 80. | Управление автомобильных дорог общего пользования | 443002 | Самара, ул. Ново-Садовая, 3, тел.: 328286 |
| 81. | Дирекция Саратовского областного дорожного фонда СОДФ | 410042 | Саратов, ул. Вольская, 20,тел.: 246961 |
| 82. | Управление автомобильных дорог администрации Сахалинской области | 693000 | Ю.-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48, тел.: 23328 |
| 83. | Областное государственное проектно-ремонтно-строительное предприятие ОГП РСП СВЕРДЛОВСКАВТОДОР | 620219 | Екатеринбург, ГСП-267, ул. Пушкина, 9, тел.: 589437 |
| 84. | Дорожный департамент Республики Северная Осетия АЛАНИЯ | 362000 | Владикавказ, ул. Советов, 13, тел.: 30068 |
| 85. | Комитет транспорта, связи и дорог администрации Смоленской области | 214008 | Смоленск, Дом Советов, тел.: 36203 |
| 86. | Управление краевых автомобильных дорог общего пользования администрации Ставропольского края УПРКРАЙАВТОДОР | 355000 | Ставрополь, ул. Советская, 9, тел.: 263079 |
| 87. | Управление автомобильными дорогами Тамбовской области ТАМБОВУПРАДОР | 392660 | Тамбов, ул. Катина и Кузнецова, 20, тел.: 222482 |
| 88. | Государственное проектно-ремонтно-строительное предприятие ТАМБОВАВТОДОР | 392660 | Тамбов, ул. Катина и Кузнецова, 20, тел.: 223275 |
| 89. | ТАТАВТОДОР | 420014 | Казань, Кремль, 11, под. 3, тел.: 327671 |
| 90. | Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области | 170000 | Тверь, ул. Желябова, 21, тел.: 25487 |
| 91. | Томская областная дирекция дорожного фонда и автомобильных дорог | 634029 | Томск, ул. Белинского, 19, тел.: 234121 |
| 92. | ТУЛААВТОДОР | 300007 | Тула, Хлебная пл., 7, тел.: 313102 |
| 93. | ТЫВААВТОДОР | 667000 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 60, тел.: 36652 |
| 94. | Управление автомобильных дорог Тюменской области | 625026 | Тюмень, ул. Республики, 143, тел.: 228885 |
| 95. | УДМУРТАВТОДОР | 426033 | Ижевск, ул. Кирова, 22, тел.: 233110 |
| 96. | УЛЬЯНОВСКАВТОДОР | 432700 | Ульяновск, ул. Рылеева, 41, тел.: 342877 |
| 97. | Окружное дорожное управление Усть-Ордынского (Бурятского) Автономного Округа | 666110 | Иркутская обл., пос. Усть-Орда, ул. Ленина, 40, тел.: 22855 |
| 98. | ХАБАРОВСКАВТОДОР | 680021 | Хабаровск, ул. Некрасова, 51, тел.: 357722 |
| 99. | Управление автомобильных дорог Госкомитета по транспорту Республики Хакасия | 662600 | Абакан, ул. Вяткина, 57, тел.: 68223 |
| 100. | Дорожный департамент Ханты-Мансийского Автономного Округа | 626200 | Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5, тел.: 36393 |
| 101. | ЧЕЛЯБИНСКАВТОДОР | 454092 | Челябинск, ул. Елькина, 77, тел.: 378500 |
| 102. | ЧЕЧЕНАВТОДОР | 364015 | Грозный, ул. Тимирязева, 79, тел.: 2300663 |
| 103. | ЧИТИНАВТОДОР | 672027 | Чита, ул. Проезжая, 46, тел.: 66688 |
| 104. | Министерство по делам строительства, дорожного и коммунального хозяйства Чувашской Республики | 428018 | Чебоксары, Московский пр-т, 8, тел.: 221032 |
| 105. | Дорожный департамент администрации Чукотского Автономного Округа | 687710 | Анадырь, ул. Тевлянто, 8, тел.: 44649 |
| 106. | ЯРУПРАВТОДОР | 150000 | Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, тел.: 224192 |
| 107. | Департамент автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) | 677002 | Якутск, ул. Автодорожная, 10/2, тел.: 58288 |
| 108. | Государственное унитарное предприятие автодорога «Колыма» | 678721 | Респ. Саха (Якутия), Томпонский Улус, п. Теплый Ключ, тел.: 24350 |
| 109. | Управление автомобильных дорог (государственное учреждение) администрации Ямало-Ненецкого Автономного Округа | 626608 | Тюменская обл., г. Салехард, ул. Республики, 100-б, тел.: 41204 |
| 110. | Дорожный фонд Эвенкийского АО | 663370 | г. Тура, ул. Советская, 4, тел.: 22870 |

**Приложение 4**

**ЗАЯВЛЕНИЕ****на получение разрешения для перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза**

|  |
| --- |
| Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид необходимого разрешения:разовое на \_\_\_ перевозок по маршруту с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на срок с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ без ограничения числа перевозокКатегория груза \_\_\_ Характеристика груза (наименование, габариты, масса) \_\_\_\_Параметры автопоезда:состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)расстояние между осями 1 \_\_ 2 \_\_\_ 3 \_\_\_ 4 \_\_\_ 5 \_\_\_ 6 \_\_\_ 7 \_\_\_ 8 \_\_\_\_ 9 и т.д., мнагрузки на оси                 \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_, тполная масса \_\_\_\_\_\_\_\_ мгабариты: длина \_\_\_\_\_ м, ширина \_\_\_\_\_\_\_ м, высота \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мрадиус поворота с грузом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мПредполагаемая скорость движения автопоезда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км/чВид сопровождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2)Указать, на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно)Должность и фамилия перевозчика**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**груза, подавшего заявку                                                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата подачи заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                              М.П. |

**Приложение 5**

**Примеры изображения схемы автопоезда**



**Приложение 6**

**СПИСОК
дежурных частей ГАИ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации**

| №№ п/п | Наименование и местоположение Госавтоинспекции субъектов РФ | Код города | Доп. цифры | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | УВД Алтайского края г. Барнаул | 385 | 2 | 22-19-58 |
| 2. | УВД Краснодарского края г. Краснодар | 861 | 2 | 33-82-59 |
| 3. | УВД Красноярского края г. Красноярск | 391 | 2 | 24-39-28 |
| 4. | УВД Приморского края г. Владивосток | 423 | 0 | 31-04-08 |
| 5. | УВД Ставропольского края г. Ставрополь | 865 | 2 | 22-14-72 |
| 6. | УВД Хабаровского края г. Хабаровск | 421 | 0 | 33-02-98 |
| 7. | УВД Амурской области г. Благовещенск | 416 | 2 | 49-77-39 |
| 8. | УВД Архангельской обл. г. Архангельск | 818 | 2 | 43-60-67 |
| 9 | УВД Астраханской обл. г. Астрахань | 861 | 0 | 22-03-98 |
| 10. | УВД Белгородской обл. г. Белгород | 072 | 22 | 6-42-30 |
| 11 | УВД Брянской обл. г. Брянск | 083 | 22 | 4-36-84 |
| 12. | УВД Владимирской обл. г. Владимир | 092 | 22 | 4-16-65 |
| 13. | УВД Волгоградской обл. г Волгоград | 844 | 2 | 36-33-31 |
| 14. | УВД Вологодской обл. г. Вологда | 817 | 22 | 2-00-82 |
| 15. | УВД Воронежской обл. г. Воронеж | 073 | 2 | 22-17-52 |
| 16. | УВД Нижегородской обл. г. Н. Новгород | 831 | 2 | 44-44-33 |
| 17. | УВД Ивановской обл. г. Иваново | 093 | 2 | 30-44-35 |
| 18. | УВД Иркутской обл. г. Иркутск | 395 | 2 | 28-41-48 |
| 19. | УВД Калининградской обл. г. Калининград | 011 | 2 | 45-28-25 |
| 20. | УВД Тверской обл. г. Тверь | 082 | 2 | 36-59-00 |
| 21. | УВД Калужской обл. г. Калуга | 084 | 22 | 7-12-04 |
| 22. | УВД Камчатской обл. г. Петропавловск-Камчатский | 415 | 22 | 6-91-31 |
| 23. | УВД Кемеровской обл. г. Кемерово | 384 | 2 | 28-47-76 |
| 24. | УВД Кировской обл. г. Киров | 833 | 2 | 62-79-82 |
| 25. | УВД Самарской обл. г. Самара | 846 | 2 | 33-58-01 |
| 26. | УВД Костромской обл. г. Кострома | 094 | 2 | 57-67-41 |
| 27. | УВД Курганской обл. г. Курган | 352 | 22 | 6-94-90 |
| 28. | УВД Курской обл. г. Курск | 071 | 22 | 2-21-14 |
| 29. | ГУВД С.-Петербурга и Ленинградской обл. г. С.-Петербург | 812 |   | 234-26-46 |
| 30. | УВД Липецкой обл. г. Липецк | 074 | 2 | 43-08-23 |
| 31. | УВД Магаданской обл. г. Магадан | 413 | 00 | 5-75-23 |
| 32. | УВД Мурманской обл. г. Мурманск | 815 | 2 | 59-46-39 |
| 33. | УВД Новгородской обл. г. Новгород | 816 | 22 | 3-41-49 |
| 34. | УВД Новосибирской обл. г. Новосибирск | 383 | 2 | 22-05-46 |
| 35. | УВД Омской обл. г. Омск | 381 | 2 | 33-80-73 |
| 36. | УВД Орловской обл. г. Орел | 086 | 0 | 69-26-36 |
| 37. | УВД Оренбургской обл. г. Оренбург | 353 | 2 | 33-10-33 |
| 38. | УВД Пензенской обл. г. Пенза | 841 | 2 | 63-08-92 |
| 39. | УВД Пермской обл. г. Пермь | 342 | 2 | 48-44-66 |
| 40. | УВД Псковской обл. г. Псков | 811 | 22 | 3-67-12 |
| 41. | УВД Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону | 863 | 2 | 39-25-56 |
| 42. | УВД Рязанской обл. г. Рязань | 091 | 2 | 77-60-70 |
| 43. | УВД Саратовской обл. г. Саратов | 845 | 2 | 24-28-11 |
| 44. | УВД Сахалинской обл. г. Южно-Сахалинск | 424 | 00 | 2-33-76 |
| 45. | УВД Свердловской обл. г. Свердловск | 343 | 2 | 58-87-08 |
| 46. | УВД Смоленской обл. г. Смоленск | 081 | 0 | 55-25-71 |
| 47. | УВД Тамбовской обл. г. Тамбов | 075 | 2 | 33-40-67 |
| 48. | УВД Томской обл. г. Томск | 382 | 2 | 75-17-12 |
| 49. | УВД Тульской обл. г. Тула | 087 | 2 | 36-39-13 |
| 50. | УВД Тюменской обл. г. Тюмень | 345 | 2 | 22-22-06 |
| 51. | УВД Ульяновской обл. г. Ульяновск | 842 | 2 | 31-30-72 |
| 52. | УВД Челябинской обл. г. Челябинск | 351 | 2 | 52-85-12 |
| 53. | УВД Читинской обл. г. Чита | 302 | 22 | 9-35-02 |
| 54. | УВД Ярославской обл. г. Ярославль | 085 | 2 | 22-00-01 |
| 55. | МВД Республики Башкортостан г. Уфа | 347 | 2 | 22-04-04 |
| 56. | МВД Бурятской Республики г. Улан-Удэ | 301 | 22 | 2-29-32 |
| 57. | МВД Республики Дагестан г. Махачкала | 872 | 00 | 7-38-98 |
| 58. | МВД Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчик | 866 | 0 | 29-47-25 |
| 59. | МВД Республики Калмыкия - Хальмг Тангч г. Элиста | 847 | 22 | 2-49-39 |
| 60. | МВД Республики Карелия г. Петрозаводск | 814 | 00 | 7-44-44 |
| 61. | МВД Республики Коми г. Сыктывкар | 821 | 22 | 9-73-02 |
| 62. | МВД Республики Мари-Эл г. Йошкар-Ола | 821 | 22 | 9-73-02 |
| 63. | МВД Мордовской Республики г. Саранск | 834 | 22 | 4-64-09 |
| 64. | МВД Северо-Осетинской Республики г. Владикавказ | 867 | 22 | 5-53-64 |
| 65. | МВД Республики Татарстан г. Казань | 843 | 2 | 55-01-20 |
| 66. | МВД Республики Тува г. Кызыл | 394 | 22 | 3-68-11 |
| 67. | МВД Удмуртской Республики г. Ижевск | 341 | 2 | 75-78-10 |

**Приложение 7**

**Образец пропуска ГАИ**

Лицевая сторона пропуска



**Оборотная сторона пропуска**

|  |
| --- |
| Маршрут движения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Грузоперевозчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Время перевозки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Максимальная разрешенная скорость движения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ км/ч, |
| по мостам и путепроводам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_ км/ч. |
| Ограничения по погодным условиям: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сопровождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (без сопровождения, автомобиль прикрытия, |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| патрульный автомобиль ГАИ) |
| Вид связи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Оперативное или временное изменение организации движения: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность и фамилия сотрудника ГАИ, согласовавшего перевозку: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      М.П. |

**Приложение 8**

**Сведения, содержащиеся в журнале регистрации заявлений и выдачи разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов**

В журнале регистрации должны содержаться следующие сведения:

- дата получения заявления и выдачи разрешения;

- вид перевозки;

- категория груза;

- маршрут перевозки;

- срок действия разрешения;

- с кем согласовано разрешение;

- регистрационный номер тягача;

- название перевозчика, его адрес и телефон;

- размер оплаты, дата и номер платежного документа;

- номер и дата выдачи разрешения;

- подпись лица, выдавшего разрешение;

- подпись лица, получившего разрешение.

**Приложение 9**

**Перечень нормативно-правовых актов, требования которых учтены при разработке Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации**

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ.

2. Закон Российской Федерации «О дорожных фондах в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О дорожных фондах в РСФСР» от 25декабря 1992 г. № 4226-1.

3. Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4731-1.

4. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

6. Порядок образования и использования Федерального дорожного фонда Российской Федерации, утвержденный постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 января 1992 г. №2235-1.

7. Инструкция о порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды, утвержденная Государственной налоговой службой Российской Федерации 15 мая 1995 г. № 30.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. № 962 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего пользования».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 1996 г. № 3 «Об упорядочении использования специальных сигналов и особых государственных регистрационных знаков на автотранспорте».

10. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров -Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

11. Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28мая 1992 г. № 354.

12. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23октября 1993 г. № 1090.